품 명		SPEAKER
모 델		METRIX	제조사	ADAMSON
Technical Specifications
	제품스펙 Frequency Response (±3dB) Full Range Preset / With sub : 95Hz to 18kHz / 35Hz to 18kHz Frequency Range Xover Preset : 125HZ to 18kHz Directivity Horizontal / Vertical : 120° / 5° Sensitivity (2.83v/1m) LMF / HF : 98dB / : 110dB SPL(Continous / Peak) : 126.5 dB / 132.5 dB LF/MF Section (Impedance Ω) : ND8-L 2 8.5" Kevlar Neodymium : Low/Mid-Bass driver (16Ω) HF Section (Impedance Ω) : 3" B&C DE 800 1.4" exit compression driver (16Ω) Power Handling (AES / Program / Peak) L/MF : 250 / 500 / 1000 HF : 110 / 220 / 440 Connection : Neutrik Speakon™ NL8 Dimensions (WxHxD) : 540 x 217 x 420 mm Wight : t-24.2 / i-19.7kg

3) SPEAKER

1. 개  요

전기신호를 음파로 변환시키는 장치

2. 기능 및 특성

Adamson Metrix 제품은 강력한 2 웨이 사운드를 갖고 있는 진정한 라인 소스 소형 어레이 모델이다.

8.5 인치 케블러 네오다이뮴 드라이버와 1.5 인치 컴프레션 드라이버에 특허 받은 아담슨 웨이브 쉐이핑 체임버가 장착되어 명료하면서도 맑은 하이 사운드와 풍성하면서 부드러운 미드 레인지가 맞물린 아담슨 만의 독특한 사운드가 재생하고 되어야 한다.

명료하여 스피치 전달이 뛰어나 중간 정도의 SPL 이 필요한 교회, 회의 / 연회 장소, 기업 행사 용도로 사용하기에 적합하며 대형 장소의 언더필, 사이드필, 프론트필이나 발코니필 용도로 사용하시더라도 손색이 없는 뛰어난 제품성 가져야 한다.

수직 5 도 , 수평 120 도의 지향각을 갖고 있으며 각 엔클로져 간 간격은 내장된 AIR 리깅 시스템의 6 개 로그 수치로 구분된 리깅 각도에 맞춰, 조정할 수 있어야 한다.

3. 사  양

- TECHNICAL DATA

Frequency Response (±3dB)

Full Range Preset / With sub	: 95Hz to 18kHz / 35Hz to 18kHz

Frequency Range

Xover Preset	: 125HZ to 18kHz

Directivity

Horizontal / Vertical	: 120° / 5°

Sensitivity (2.83v/1m)

LMF / HF	: 98dB / : 110dB

SPL(Continous / Peak)	: 126.5 dB / 132.5 dB

LF/MF Section (Impedance Ω)	: ND8-L 2 8.5" Kevlar Neodymium

: Low/Mid-Bass driver (16Ω)

HF Section (Impedance Ω)	: 3" B&C DE 800 1.4" exit compression driver (16Ω)

Power Handling (AES / Program / Peak)

L/MF	: 250 / 500 / 1000

HF	: 110 / 220 / 440

Connection	: Neutrik Speakon™ NL8

- PHYSICAL DATA

Dimensions (WxHxD)	: 540 x 217 x 420 mm

Wight	: t-24.2kg / i-19.7kg

Shap	: 5° Trapezoid

Finish	: Black Water Based Bake Enamel

Optional Accessorie	: Black aluminum (t) / steel(i) rigging frame

Rigging	: AIR™ / EIR™

Protective Grille	: 16 Gauge Cold Steel

Cabinet Construction	: Rugged 11 ply Baltic Birch

* METRIX 동등이상품.

(주)사운드솔루션