MAIN SPEAKER

가) 기  능

EAW가 자랑하는 목공기술로 두께 3mm의 나뭇결을 교차시킨 합판으로 만든 Enclosure는 육면체이고 무대에 여러대를 설치할 경우의 공간을 고려했기 때문에 취급하기가 쉽고, 총 길이가 4m에 이르는 긴 Horn에 설치된 12인치는 뛰어난 성능으로 145dB의 최대 출력을 가지고 있다. 설비용 Bass Horn으로써, Horn과 Unit를 조합하여 이미 시험단계에서 대형이벤트에 사용되어 그 실력을 높이 평가받은 바 있는 스피커로써 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  24Hz~300Hz

2. SENSITIVITY(Sub Bass)	:  109dB

3. IMPEDANCE(Sub Bass)	:  2x8Ω

4. POWER HANDLING(Sub Bass)	:  1000W

5. DIMENSION(HxWxD)	:  813 x 914 x 1295mm

6. WEIGHT	:  133.3kg

* EAW KF940 및 동등 이상 기종