MAIN SPEAKER

가) 기  능

EAW만의 PPST 기술로 Downfill High-frequency 시스템이다. 사다리꼴 Enclosure를 사용하며 Simple Phase Horn에 2개의 2인치 exit/100mm Voice coil compression 드라이버를 사용하는 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  500Hz~14kHz

2. SENSITIVITY(HF)	:  113dB

3. IMPEDANCE(HF)	:  2x8Ω

4. POWER HANDLING(HF)	:  2x400W

5. COVERAGE ANGLE(HxV)	:  30〫x VALUABLE

6. DIMENSION(HxFWxRWxD)	:  1168 x 762 x 217 x 1016mm

7. WEIGHT	:  127.4kg

* EAW KF911 및 동등 이상 기종