MAIN SPEAKER

가) 기  능

Virtual Array Technology를 채택하여 200Hz 이상의 대역에서 수평방향의 상호 간섭 없이 Array하는 것이 가능한 3-Way Full Range 시스템이다. 또 엄밀한 위상 보정에 의해 가장자리에도 컬러링 없는 사운드를 제공하고 각 Horn의 확보패턴을 충분히 제어하고 있기 때문에 full power 재생에서도 음색이 변하는 경우가 없다.  EAW사의 독특한 Mid bass horn으로 고역이나 저역과의 연대가 안정되어 있어 보다 자연스럽고 풍부한 음향을 만들어내는 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  75Hz～20kHz

2. SENSITIVITY(ARRAY HF/MF/LF)	:  112/109/101dB

3. IMPEDANCE(HF/MF/LF)	:  8/8/8Ω

4. POWER HANDLING(HF/MF/LF)	:  200/400/700W

5. COVERAGE ANGLE(HxV)	:  55〫  x 40〫

6. DIMENSION(HxFWxRWxD)	:  1067 x 670 x 419 x 749mm

7. WEIGHT	:  92.7kg

* EAW KF850zR 및 동등 이상 기종