MAIN SPEAKER

가) 기  능

KF760 시리즈의 클러스터 구성 중 Nearfild로 사용 하도록 설계된 스피커로써 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  80Hz～16kHz

2. SENSITIVITY(ARRAY HF/MF/LF)	:  112/107/96dB

3. IMPEDANCE(HF/MF/LF)	:  8/8/8x2Ω

4. POWER HANDLING(HF/MF/LF)	:  150/500/2000W

5. OUTPUT(HF/MF/LF)	:  134/134/129dB SPL

5. COVERAGE ANGLE(HxV)	:  100〫  x 12〫

6. DIMENSION(FHxRHxWxD)	:  368 x 210 x 1143 x 784mm

7. WEIGHT	:  101kg

* EAW KF761 및 동등 이상 기종