MAIN SPEAKER

가) 기  능

VA4 시스템에서 대형 Array를 구성 할 때 근거리를 커버하는 Down Fill Module이다. VA4를 실현하기 위해 새롭게 개발된 중역 unit와 Phase Plug는 보다 매끄럽고 자연스러운 음질을 제공한다. Enclosure의 길이, 외형은 KF750과 동일하여 보다 Array를 구성하기 쉽도록 되어있는 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  48Hz～18kHz

2. SENSITIVITY(HF/MF/LF)	:  115/108/99dB

3. IMPEDANCE(HF/MF/LF)	:  8/8/8Ω

4. POWER HANDLING(HF/MF/LF)	:  200/400/600W

5. OUTPUT(HF/MF/LF)	:  138/134/126dB SPL

6. COVERAGE ANGLE(H x V)	:  35〫x 35〫(0 to -35)

7. DIMENSION(H x FW x RW x D)	:  787 x 686 x 233 x 864mm

8. WEIGHT	:  75.6kg

* EAW KF755 및 동등 이상 기종