MAIN SPEAKER

가) 기  능

중역에 새로운 기술 Phase Plug가 탑재된 스피커로써, Unit 전체를 재검토하여 중역을 강화한 결과 Hi Driver의 구경은 1.4인치로 소형화하여 아주 미세한 차이까지도 잡을 수 있게 되었다. Virtual Array Technology에 의해 Horn Load에 걸친 중역 Cone Driver를 중심으로 보컬 대역을 확실히 커버한 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  100Hz～20kHz

2. SENSITIVITY(HF/MF/LF)	:  110/109/100dB

(Bi-amp LF,MF)	:  100dB

3. IMPEDANCE(HF/MF/LF)	:  8/8/8Ω

(Bi-amp LF,MF)	:  8Ω

4. POWER HANDLING(HF/MF/LF)	:  160/400/700W

(Bi-amp LF,MF)	:  700W

5. OUTPUT(Bi-Amp LF,MF)	:  128dB SPL

(LF/MF/HF)	:  128/135/132dB SPL

6. COVERAGE ANGLE(H x V)	:  60〫x 45〫

7. DIMENSION(H x FW x RW x D)	:  845 x 502 x 328 x 524mm

8. WEIGHT	:  61.4kg

* EAW KF650z 및 동등 이상 기종