MAIN SPEAKER

가) 기  능

KF Series에서 가장 작은 크기의 Full Range System으로 중소규모의 SR, Live House, 영화관 등에서 폭넓게 사용되고 있다. Passive와 Bi-amp로 교체할 수 있어 충분한 Power를 보다 손쉽게 얻을수 있다. 단독으로 300Hz까지 가능하고 초저역이 필요한 경우에는 Subwoofer SB Series를 같이 사용하는 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  100Hz～20kHz

2. SENSITIVITY(Passive)	:  92dB

(Bi-amp LF,MF/HF)	:  91/103dB

3. IMPEDANCE(Passive)	:  4Ω

(Bi-amp LF,MF/HF)	:  4/8Ω

4. POWER HANDLING(Passive)	:  750W

(Bi-amp LF,MF/HF)	:  750/200W

5. MAXIMUM OUTPUT(Long Term)	:  121dB SPL

(Bi-amp LF,MF/HF)	:  120/126dB SPL

6. COVERAGE ANGLE(H x V)	:  65〫  x 45〫

7. DIMENSION(H x FW x RW x D)	:  699 x 375 x 241 x 391mm

8. WEIGHT	:  39.2kg

* EAW KF360z 및 동등 이상 기종