[AUDIO MIXER]

1. 기능

본 기기는 여러 다른 입력들의 레벨, 음색을 조정하고 다양한 효과를 더한 후 출력하는 기기이며, 최첨단 기술로 만들어낸 디지털 콘솔이다. 컴팩트한 디자인, 공간을 절약하는 컨트롤 표면, Score Live 프로세싱 엔진과 옵션으로 광케이블 인터페이스가 가능한 Cat5, Cat7 케이블로 로컬 랙에 간편하게 연결하고 스테이지 박스와 로컬 랙을 가지고 있다. 24-페이더로 48인풋을 제공하며 Masters, Groups, Auxes 혹은 Matrix의 사용을 위한 27개의 아웃풋 버스를 제공한다. 각 채널마다 30-Band BSS Audio TM 그래픽 이퀄라이저가 장착되어 있다.

2. 사양

Frequency Response

- Stage Box Mic Input to Line Output	: +0/-1dB, 20Hz ~ 20KHz

- AES/EBU In to AES/EBU Out	: +0/-0.2dB, 20Hz ~ 20KHz

T.H.D & Noise

Stage box Mic In (min gain)

* Soundcraft Vi4 및 동등 이상 품이어야 함.