품 명		Microphone
모 델		TG-X 48	제조사	beyerdynamic
Technical Specifications
	제품스펙 Transducer type Dynamic Operating principle Pressure gradient Frequency response 50 - 15,000 Hz Polar pattern Supercardioid Open circuit voltage at 1 kHz 2 mV/Pa ± 1.5 dB Nominal impedance 600 Ω Load impedance > 1000 Ω Connection 3-pin XLR male Dimensions 167 mm 23/35 mm 54 mm Weight without cable 277 g

(주)사운드솔루션

3) Microphone

1. 개  요

가청음을 전기적인 에너지 변환기나 센서로 전달하여 소리를 전기 신호로 변환해 주는 장치

2. 기능 및 특성

Supercardioid polar pattern

High gain before feedback

Barrel coated with special soft lacquer

3. 사  양

- 기술사양

Transducer type	: Dynamic

Operating principle	: Pressure gradient

Frequency response	: 50 - 15,000 Hz

Polar pattern	: Supercardioid

Open circuit voltage at 1 kHz	: 2 mV/Pa

Nominal impedance	: 600 Ω

Load impedance	: > 1000 Ω

Connection	: 3-pin XLR male

Dimensions	: Length: 167 mm
Shaft diameter: 23/35 mm
Head diameter: 54 mm

Weight without cable	: 270 g

* TG-X 48 동등이상품.