품 명		GRAPHIC EQUALIZER
모 델		EQ231G-SP	제조사	LA AUDIO
Technical Specifications
	제품사양 ELECTRICAL 주파수 응답 : 20 ~ 20 kHz (+0, -1 dB) 신호대잡음비 : -96 dB(+4 dBu) 입력 임피던스 : 20 k balanced 출력 임피던스 : <100 R Electronically balanced 20R with O/P Transformers 출력 부하 임피던스 : 600R to infinity 최대 출력 레벨 : +20 dBu (600R load, 1kHz) THD : 0.003% (600R load, 1kHz, +4dBu) 조정 주파수 : 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k, 20k 피크 인디케이터 트레숄드 : 클리핑 발생 2 dB 전 리미터 트레숄드 : -6 ~ +20 dBu 리미터 레시오 : 20:1 소프트 니 게이트 트레숄드 : -70 ~ -20 dBu 게이트 레시오 : 10:1 소프트 니 하이 패스 필터 코너 주파수 : 16 ~ 160 Hz 24dB/octave Butterworth 로우 패스 필터 코너 주파수 : 3 kHz ~ 32 kHz 12dB/octave Butterworth LF 쉘빙 EQ 주파수 : 16 Hz ~ 160 Hz with 8dB cut/Boost HF 쉑빙 EQ 주파수 : 2.5 kHz to 25kHz with 8dB Cut/Boost 하이 패스 필터 슬로프 : 24 dB/Oct 로우 패스 필터 슬로프 : 12 dB/Oct Power Consumption : 15VA, 115/230VAC, 50~60Hz PHYSICAL Input connrctors : XLR 3 pin(pin 2 hot) Output connectors : XLR 3 pin(pin 2 hot) Power connection : Detachable lead, IEC 3 pin socket 크 기 (WxHxD) : 483 x 135 x 230 mm 무 게 : 5.5 kg 사용온도 : 0 ~ 50 °C

(주)사운드솔루션

3) EQUALIZER

1. 개  요

음성 신호 따위의 전체적인 진동수 특성을 조절하기 위한 전기 회로. 녹음 또는 스피커의 특성을 바로잡거나, 노래의 높은 음을 강조하기 위해 사용한다.

2. 기능 및 특성

다양한 기능을 조합한 듀얼 채널 31 밴드 1/3 옥타브 그래픽 이퀄라이저로 사용자가 조정할 수 있는 LF 및 HF 주파수에 대한 쉘빙 이퀄라이저는 물론 하이 패스 필터 및 로우 패스 필터 역시 사용자가 조정할 수 있으며 노이즈 게이트 기능이 있어야 한다.

밴드 패스 필터는 조금의 위상도 변동이 없는 고정밀 액티브 타입의 RC 네트워크를 사용하여  다이나믹 레인지 확보는 물론 신호대잡음비를 높여야 한다.

옵션으로 유도형 보드를 사용하여 상위 8 개 주파수(4 kHz ~ 20 kHz)에 대하여 보다 노이즈를 개선 할 수 있어야 하며 페이더의 길이가 길어 정밀한 조정이 가능해야 한다.

밴드 당 12 dB의 주파수를 컷하거나 부스트할 수 있어야 한다.

ISO 규격에 따라 31 밴드를 지원하며 사용할 수 있는 주파수 범위는 20 Hz에서 20 kHz 이어야 한다.

쉘빙 이퀄라이저 영역에서는 부스트 또는 컷 값을 정밀하게 연속적으로 조정할 수 있는 것은 물론 주파수 선택도 가능 하여야 한다. 이 기능을 사용하여 그래픽 이퀄라이저로서 표현하지 못하는 사운드의 섬세함을 엔지니어적으로 표현할 수 있어야 한다.

하이 및 로우 패스 필터는 4 가지 기능을 갖춘 양방향 방정식 기술을 적용하여 최대 24 dB/Oct에 해당하는 슬로프는 물론 대단히 뛰어난 안정성을 제공해야 한다.

리미터 기능은 테레솔드 컨트롤 및 3 개의 LED 게인 리덕션 미터를 제공 해야 한다.

노이즈 게이트 기능으로는 트레숄드 컨트롤 및 게이트 클로즈 인디케이터를 제공 해야 한다.

발란스 XLR 입출력을 사용하며, 입력되는 신호에 대한 역상을 걸 수 있도록 리버스 스위치를 제공해야 한다.

옵션으로 트랜스포머 출력 모듈을 사용할 수 있으며, 이 옵션을 사용하여 액티브 타입의 디스토션 감쇠회로를 적용하여 패시브 트랜스포머 디자인에서 발생하는 저역 주파수에 대한 디스토션을 원천적으로 차단할 수 있어야 한다.

전원부 릴레이를 사용하여 기기의 온/오프시 잡음이 발생하지 않으며, 전원 스위치를 끔과 동시에 자동으로 바이패스가 적용되어 안정성이 보장 되어야 한다.

각 채널에서는 LED 클립 상태를 확인하면서 입력 레벨을 조정할 수 있으며, 각각의 채널에 서로 다르게 바이패스를 적용할 수 있어야 한다.

EMC(Electro-Magnetic Compatibility)를 내장하고 전기적인 안전 검사를 모두 통과해야 한다.

듀얼 31 밴드 1/3 옥타브 그래픽 이퀄라이저

LF 및 HF 조정이 가능한 쉘빙 이퀄라이저

로우 및 하이 패스 필터

게이트 및 리미터 다이나믹 섹션 제공

전원 및 자동 전원 차단시 동작하는 릴레이

피크 LED를 통한 입력 레벨 컨트롤

LED 인디케이터를 포함하고 있는 채널 바이패스 스위치

발란스 입출력, 출력단에는 트랜스포머 출력 방식 사용

인턱터 옵션을 사용하여 고주파에 대한 노이즈 및 위상 반응 개선

3. 사  양

-. 규격 및 사양

ELECTRICAL

주파수 응답	: 20 ~ 20 kHz (+0, -1 dB)

신호대잡음비	: -96 dB(+4 dBu)

입력 임피던스	: 20 k balanced

출력 임피던스	: <100 R Electronically balanced 20R with O/P Transformers

출력 부하 임피던스	: 600R to infinity

최대 출력 레벨	: +20 dBu (600R load, 1kHz)

THD	: 0.003% (600R load, 1kHz, +4dBu)

조정 주파수	: 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250,                                   315, 400, 500, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.15k,                                4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k, 20k

피크 인디케이터 트레숄드	: 클리핑 발생 2 dB 전

리미터 트레숄드	: -6 ~ +20 dBu

리미터 레시오	: 20:1 소프트 니

게이트 트레숄드	: -70 ~ -20 dBu

게이트 레시오	: 10:1 소프트 니

하이 패스 필터 코너 주파수	: 16 ~ 160 Hz

24dB/octave Butterworth

로우 패스 필터 코너 주파수	: 3 kHz ~ 32 kHz

12dB/octave Butterworth

LF 쉘빙 EQ 주파수	: 16 Hz ~ 160 Hz

with 8dB cut/Boost

HF 쉑빙 EQ 주파수	: 2.5 kHz to 25kHz

with 8dB Cut/Boost

하이 패스 필터 슬로프	: 24 dB/Oct

로우 패스 필터 슬로프	: 12 dB/Oct

Power Consumption	: 15VA, 115/230VAC, 50~60Hz

PHYSICAL

Input connrctors	: XLR 3 pin(pin 2 hot)

Output connectors	: XLR 3 pin(pin 2 hot)

Power connection	: Detachable lead, IEC 3 pin socket

크 기 (WxHxD)	: 483 x 135 x 230  mm

무 게	: 5.5 kg

사용온도	: 0 ~ 50 °C

*  EQ231G-SP 동등이상품.