MICROPHONE

1) 기    능

본 기기는 리본 마이크로서 스튜디오 녹음 및 라이브 사운드용으로 깨끗하고 자연스러운 음성 재생과 높은 명료도를 제공하는 기기이다.

2) 기기특성

- Transducer Type	: Roswellite™ Ribbon

- Frequency Response	: 30Hz – 15,000Hz

- Directional Polar Pattern	: Bidirectional

- Output Impedance	: Transformer, balanced, actual 270Ω

- Polarity	: Positive pressure on front side of ribbon

produces positive voltage on pin 2 relative

to pin 3,pin 1 ground

- Sensitivity (at 1 kHz, open circuit

voltage)	: -54.5 dBV/Pa (1.88 mV/Pa)

- Dimensions & Weight	: Diameter: 4.32 cm (1.7 in)

: Height: 13.5 cm (5.3 in)

: Weight: 400g (0.881 lbs)

: Weight: 597g (1.131 lbs) w/monocle mount

- Max SPL	: 146 dB

- Connector	: Three pin professional audio (XLR) male

* KSM313 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.