MAIN SPEAKER

가) 기  능

EAW만의 PPST 기술로 Low-frequency 시스템이다. 사다리꼴 Enclosure를 사용하며 4개의 15인치 woofer를 사용하는 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  38Hz~350Hz

2. SENSITIVITY(LF)	:  101dB

3. IMPEDANCE(LF)	:  2x4Ω

4. POWER HANDLING(LF)	:  2x2000W

5. DIMENSION(HxFWxRWxD)	:  1168 x 762 x 217 x 1016mm

6. WEIGHT	:  134.7kg

* EAW KF930 및 동등 이상 기종