MAIN SPEAKER

가) 기  능

EAW만의 PPST 기술로 Medium-frequency 시스템이다. 사다리꼴 Enclosure를 사용하며 Simple Phase Horn에 3개의 10인치 Cone 드라이버를 사용하는 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 규  격

1. FREQUENCY RESPONSE	:  100Hz~1270Hz

2. SENSITIVITY(MF)	:  112dB

3. IMPEDANCE(MF)	:  3x8Ω

4. POWER HANDLING(MF)	:  3x800W

5. COVERAGE ANGLE(HxV)	:  30〫x VALUABLE

6. DIMENSION(HxFWxRWxD)	:  1168 x 762 x 217 x 1016mm

7. WEIGHT	:  140.1kg

* EAW KF920 및 동등 이상 기종